**公告牌控制卡出厂设置**

1、通讯接口485

2、内置字库：

（1）字库名称0: 0\_WDCS\_22\_12X24.DZK英文，

（2）字库名称1: 1\_STB\_12\_16X16.DZK 汉字。

（3）字库名称2：2\_En\_12\_8X16.DZK 英文

3、屏参设置：

（1）LED屏为1块F3.75，扫描配置 室内（0.0）

（2）屏号：2

（3）波特率：57600

（4）宽度：64 高度：32

（5）数据极性：正极性 OE极性：低有效

（6）其他数据默认

4、节目设置

（1）节目1，1个图文，显示特技：快速打出，运行速度：1，停留时间：3，内容“88.88”

（2）节目2，1个图文，显示特技：快速打出，运行速度：1，停留时间：3，内容“今日开奖”